|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Howest_hogeschool-logo_RGB-BLAUW | **VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART**Inventarisnummer: BST.HBM.001Benaming: Paneelzaag Robland |  |

|  |
| --- |
| **DIT TOESTEL mag enkel gebruikt worden na voorafgaande uitleg door de ATELIERverantwoordelijke****VOLG DE HANDLEIDING VAN DEZE MACHINE** |
| **RISICO’S** | **VOORKOMINGSMAATREGELEN** |
| * Algemeen
 | * Zie veiligheidsinstructiekaart: houtbewerkingsmachines
 |
| * Gebruikte materialen
 | * alle soorten hout, panelen en platen met of zonder kunststoflaag.
* verwerking van kunststofplaten en plastic toegelaten mits aangepaste zagen.
* bewerken van ferro en non-ferro metalen is ten strengste verboden.
 |
| * Normale bewerkingen
 | * dwars- en lengtesneden met de parallelgeleider, zaagblad schuin of op 90°, de parallelgeleider in de hoogste of laagste stand, dit altijd met vastgezette paneelwagen;
* rechte of schuine sneden met de verstekgeleiding op de tafel geplaatst en dit met recht- of schuingesteld zaagblad;
* alle dwars- en lengtedoorsneden en alle bewerkingen van het zagen van panelen en massief hout op de paneelwagen.
 |
| * Verboden bewerkingen
 | * Alle bewerkingen die enkel kunnen worden uitgevoerd door het verwijderen van de op de machine aangebrachte beschermingen zoals zaagkap, spouwmes en geleidingen.
* Het bewerken van stukken die groter zijn dan de capaciteit van de machine zonder bijkomende hulpstukken te gebruiken.
 |
| * Contact met zaagblad

 | * Zet de stroombron af bij vervanging van het zaagblad of andere gereedschappen.
* Gebruik een houtduwer bij het zagen van smalle (minder dan 120 mm) werkstukken. Vervang een beschadigde duwer onmiddellijk door een nieuwe.
* Verwijder nooit met de hand houtresten bij een draaiende motor. Doe het enkel met een volledig uitgeschakelde machine.
* Reinig de machine voor en na gebruik met een stofzuiger.
* Plaats de vingerbescherming altijd zo dat deze de reeds aanwezige sleuf in de aanslag passeert.
 |
| * Terugslag hout
 | * Gebruik enkel correct geslepen zaagbladen die volgens de EN 847-1:2017 norm vervaardigd zijn.
* Stel de hoogte van het zaagblad in i.f.v. de aard van de bewerking.
* Wring nooit met het te verzagen materiaal.
* Laat de zaag voorzichting ingrijpen in het werkstuk.
* Verzeker u ervan dat bij het zagen van ronde werkstukken deze niet kunnen verschuiven, gebruik voor dit altijd een geschikte werkstukhouder en gebruik enkel zaagbladen die hiervoor geschikt zijn.
 |
| * Stukspringen of losraken van zaagblad
 | * Controleer de goede staat en plaatsing van het zaagblad.
 |
| * Klemmen, knijpen en verbrijzelen bij verplaatsen van rolwagen
 | * Gebruik enkel het handvat om de rolwagen te bewegen.
 |
| * kantelen werkstuk door onvoldoende ondersteuning
 | * Het is verboden om stukken te bewerken die groter zijn dan de capaciteit van de machine zonder bijkomende hulpstukken te gebruiken.
 |
| * Inademen van stof
 | * Stofafzuiginstallatie inschakelen voor gebruik
* Reinig de machine na gebruik met stofzuiger
 |
| * Wegvliegend materiaal
 | * Draag een veiligheidsbril
 |
| * Gehoorsbeschadiging
 | * Draag gehoorsbescherming
 |
|  **Veiligheidsbril_verplicht_zonder_tekstgehoorsbescherming_verplicht_zonder_tekst** |
| **CONTROLEER ALLE VEILIGHEIDSFUNCTIES ALVORENS TE STARTEN****Bij onregelmatigheden, SCHAKEL JE ALTIJD DE MACHINE UIT EN verwittig je de atelierVERANTWOORDELIJKE** |