|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Howest_hogeschool-logo_RGB-BLAUW | **VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART**  Inventarisnummer: BST.HBM.001  Benaming: Paneelzaag Robland |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DIT TOESTEL mag enkel gebruikt worden na voorafgaande uitleg door de ATELIERverantwoordelijke**  **VOLG DE HANDLEIDING VAN DEZE MACHINE** | | |
| **RISICO’S** | | **VOORKOMINGSMAATREGELEN** |
| * Algemeen | | * Zie veiligheidsinstructiekaart: houtbewerkingsmachines |
| * Gebruikte materialen | | * alle soorten hout, panelen en platen met of zonder kunststoflaag. * verwerking van kunststofplaten en plastic toegelaten mits aangepaste zagen. * bewerken van ferro en non-ferro metalen is ten strengste verboden. |
| * Normale bewerkingen | | * dwars- en lengtesneden met de parallelgeleider, zaagblad schuin of op 90°, de parallelgeleider in de hoogste of laagste stand, dit altijd met vastgezette paneelwagen; * rechte of schuine sneden met de verstekgeleiding op de tafel geplaatst en dit met recht- of schuingesteld zaagblad; * alle dwars- en lengtedoorsneden en alle bewerkingen van het zagen van panelen en massief hout op de paneelwagen. |
| * Verboden bewerkingen | | * Alle bewerkingen die enkel kunnen worden uitgevoerd door het verwijderen van de op de machine aangebrachte beschermingen zoals zaagkap, spouwmes en geleidingen. * Het bewerken van stukken die groter zijn dan de capaciteit van de machine zonder bijkomende hulpstukken te gebruiken. |
| * Contact met zaagblad | | * Zet de stroombron af bij vervanging van het zaagblad of andere gereedschappen. * Gebruik een houtduwer bij het zagen van smalle (minder dan 120 mm) werkstukken. Vervang een beschadigde duwer onmiddellijk door een nieuwe. * Verwijder nooit met de hand houtresten bij een draaiende motor. Doe het enkel met een volledig uitgeschakelde machine. * Reinig de machine voor en na gebruik met een stofzuiger. * Plaats de vingerbescherming altijd zo dat deze de reeds aanwezige sleuf in de aanslag passeert. |
| * Terugslag hout | | * Gebruik enkel correct geslepen zaagbladen die volgens de EN 847-1:2017 norm vervaardigd zijn. * Stel de hoogte van het zaagblad in i.f.v. de aard van de bewerking. * Wring nooit met het te verzagen materiaal. * Laat de zaag voorzichting ingrijpen in het werkstuk. * Verzeker u ervan dat bij het zagen van ronde werkstukken deze niet kunnen verschuiven, gebruik voor dit altijd een geschikte werkstukhouder en gebruik enkel zaagbladen die hiervoor geschikt zijn. |
| * Stukspringen of losraken van zaagblad | * Controleer de goede staat en plaatsing van het zaagblad. | |
| * Klemmen, knijpen en verbrijzelen bij verplaatsen van rolwagen | * Gebruik enkel het handvat om de rolwagen te bewegen. | |
| * kantelen werkstuk door onvoldoende ondersteuning | * Het is verboden om stukken te bewerken die groter zijn dan de capaciteit van de machine zonder bijkomende hulpstukken te gebruiken. | |
| * Inademen van stof | * Stofafzuiginstallatie inschakelen voor gebruik * Reinig de machine na gebruik met stofzuiger | |
| * Wegvliegend materiaal | | * Draag een veiligheidsbril |
| * Gehoorsbeschadiging | | * Draag gehoorsbescherming |
| **Veiligheidsbril_verplicht_zonder_tekstgehoorsbescherming_verplicht_zonder_tekst** | | |
| **CONTROLEER ALLE VEILIGHEIDSFUNCTIES ALVORENS TE STARTEN**  **Bij onregelmatigheden, SCHAKEL JE ALTIJD DE MACHINE UIT EN verwittig je de atelierVERANTWOORDELIJKE** | | |