|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Howest_hogeschool-logo_RGB-BLAUW | **VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART**  Inventarisnummer: BST.HBM.001  Benaming: Lintzaag Holzmann | BST |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DIT TOESTEL mag enkel gebruikt worden na voorafgaande uitleg door de ATELIERverantwoordelijke**  **VOLG DE HANDLEIDING VAN DEZE MACHINE** | | |
| **RISICO’S** | | **VOORKOMINGSMAATREGELEN** |
| * Algemeen | | * Zie veiligheidsinstructiekaart: houtbewerkingsmachines |
| * Contact met zaag | | * Duwhout gebruiken op het einde van het werkstuk. * Kleine stukjes hout of afval verwijderen (met houten latje). * Beschermkasten enkel openen wanneer de machine volledig tot stilstand gekomen is. * Reminrichting afzetten alvorens een nieuwe lintzaag op te leggen. * Het hout met gesloten vingers aanduwen en geleiden. * De rechterhand steeds rechts en de linkerhand steeds links van de zaag houden. |
| * Breken van de zaag | * Gebruik zaaglinten in functie van de bewerkingen, houtsoort en houtdikte. * Tandrichting en –scherpte alsook de spanning van het zaaglint controleren. * De flank- en ruggeleiding van het lint boven en onder het tafelblad controleren. * Bovenste zaaggeleiding +3 cm boven het werkstuk instellen. * Vermijd bruusk contact met de zaag en het werkstuk. * Vervang tijdig het mondstuk in de zaagtafel. * Begin niet te zagen vooraleer de machine haar max. toerental heeft bereikt. * Wring niet met het werkstuk en breng het met een gelijkmatige voedingsdruk vooruit. * Ondersteun lange stukken met een steunrol of een rollenbaan. | |
| * Vastgrijpen van kledij en haren door zaag | | * Draag passende kledij en vermijd handschoenen, ringen, armbanden of andere sieraden die in de bewegende delen van de machine kunnen verstrikt raken. Geen loshangend haar. |
| **Veiligheidsbril_verplicht_zonder_tekstgehoorsbescherming_verplicht_zonder_tekst** | | |
| **CONTROLEER ALLE VEILIGHEIDSFUNCTIES ALVORENS TE STARTEN**  **Bij onregelmatigheden, SCHAKEL JE ALTIJD DE MACHINE UIT EN verwittig je de atelierVERANTWOORDELIJKE** | | |

