|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Howest_hogeschool-logo_RGB-BLAUW | **VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART**Inventarisnummer: BST.HBM.001Benaming: Lintzaag Holzmann | BST |

|  |
| --- |
| **DIT TOESTEL mag enkel gebruikt worden na voorafgaande uitleg door de ATELIERverantwoordelijke****VOLG DE HANDLEIDING VAN DEZE MACHINE** |
| **RISICO’S** | **VOORKOMINGSMAATREGELEN** |
| * Algemeen
 | * Zie veiligheidsinstructiekaart: houtbewerkingsmachines
 |
| * Contact met zaag
 | * Duwhout gebruiken op het einde van het werkstuk.
* Kleine stukjes hout of afval verwijderen (met houten latje).
* Beschermkasten enkel openen wanneer de machine volledig tot stilstand gekomen is.
* Reminrichting afzetten alvorens een nieuwe lintzaag op te leggen.
* Het hout met gesloten vingers aanduwen en geleiden.
* De rechterhand steeds rechts en de linkerhand steeds links van de zaag houden.
 |
| * Breken van de zaag
 | * Gebruik zaaglinten in functie van de bewerkingen, houtsoort en houtdikte.
* Tandrichting en –scherpte alsook de spanning van het zaaglint controleren.
* De flank- en ruggeleiding van het lint boven en onder het tafelblad controleren.
* Bovenste zaaggeleiding +3 cm boven het werkstuk instellen.
* Vermijd bruusk contact met de zaag en het werkstuk.
* Vervang tijdig het mondstuk in de zaagtafel.
* Begin niet te zagen vooraleer de machine haar max. toerental heeft bereikt.
* Wring niet met het werkstuk en breng het met een gelijkmatige voedingsdruk vooruit.
* Ondersteun lange stukken met een steunrol of een rollenbaan.
 |
| * Vastgrijpen van kledij en haren door zaag
 | * Draag passende kledij en vermijd handschoenen, ringen, armbanden of andere sieraden die in de bewegende delen van de machine kunnen verstrikt raken. Geen loshangend haar.
 |
|  **Veiligheidsbril_verplicht_zonder_tekstgehoorsbescherming_verplicht_zonder_tekst** |
| **CONTROLEER ALLE VEILIGHEIDSFUNCTIES ALVORENS TE STARTEN****Bij onregelmatigheden, SCHAKEL JE ALTIJD DE MACHINE UIT EN verwittig je de atelierVERANTWOORDELIJKE** |

