|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART**  Inventarisnummer: BST.HMB.004  Benaming: schuurbandmachine JET |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DEZE MACHINE mag enkel gebruikt worden onder toezicht van de ATELIERverantwoordelijke**  **VOLG DE HANDLEIDING VAN DEZE MACHINE** | | |
| **RISICO’S** | | **VOORKOMINGSMAATREGELEN** |
| * Algemeen | | * Zie veiligheidsinstructiekaart: houtbewerkingsmachines * Niet gebruikte schuurbanden veilig op bergen |
| * Gebruikte materialen/ normale bewerkingen | | * schuren alle soorten hout, panelen en platener kunststoflaag. * verwijder vóór het bewerken alle nagels en andere vreemde lichamen van de werkstuk. |
| * Verboden bewerkingen | | * de machine is niet geschikt voor nat schuren |
| * Contact met de schuurband | | * Zorg er voor dat alle beschermingskappen steeds gesloten zijn. * Let op de plaatsing van je handen/vingers bij het schuren boven op de schuurband (duw niet te hard!). * Zorg voor gepaste beveiliging bij speciaal schuurwerk (hulpstukken!). * Schuur nooit met 2 tegelijkertijd. * Verwijder geen houtschilfers en houtstukken zolang de machine niet volledig stil staat. |
| * Breken van de schuurband | * Controleer de juiste looprichting van de schuurband bij het vervangen. * Controleer de schuurband op eventuele scheuren, gebruik nooit een gescheurde schuurband!! * Vermijd oververhitting door langdurige bewerking, koel het werkstuk regelmatig af. | |
| * Wegvliegende delen/ Terugslag werkstuk | * Vermijd schokken en bruuske aanraking met het poliergedeelte van de machine. * Gebruik de schuurband over zijn volledige breedte * Oefen geen al te grote druk uit, de snelheid mag niet merkbaar vertragen. * Ondersteun lange/grote werkstukken eventueel met een roltafel. * Leg de stukken steeds tegen een aanslaglat. | |
| * Inademen van stof | * Schakel de stofafzuiging in vooraleer de machine in werking te stellen. * Verlucht de werkplaats voldoende. | |
| * Gehoorbeschadiging | | * Steeds gehoorbescherming dragen. |
| **Veiligheidsbril_verplicht_zonder_tekst** | | |
| **CONTROLEER ALLE VEILIGHEIDSFUNCTIES ALVORENS TE STARTEN**  **Bij onregelmatigheden, SCHAKEL JE ALTIJD DE MACHINE UIT EN verwittig je de atelierVERANTWOORDELIJKE** | | |

