|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART**Inventarisnummer: BST.HMB.004Benaming: schuurbandmachine JET |  |

|  |
| --- |
| **DEZE MACHINE mag enkel gebruikt worden onder toezicht van de ATELIERverantwoordelijke****VOLG DE HANDLEIDING VAN DEZE MACHINE** |
| **RISICO’S** | **VOORKOMINGSMAATREGELEN** |
| * Algemeen
 | * Zie veiligheidsinstructiekaart: houtbewerkingsmachines
* Niet gebruikte schuurbanden veilig op bergen
 |
| * Gebruikte materialen/ normale bewerkingen
 | * schuren alle soorten hout, panelen en platener kunststoflaag.
* verwijder vóór het bewerken alle nagels en andere vreemde lichamen van de werkstuk.
 |
| * Verboden bewerkingen
 | * de machine is niet geschikt voor nat schuren
 |
| * Contact met de schuurband

 | * Zorg er voor dat alle beschermingskappen steeds gesloten zijn.
* Let op de plaatsing van je handen/vingers bij het schuren boven op de schuurband (duw niet te hard!).
* Zorg voor gepaste beveiliging bij speciaal schuurwerk (hulpstukken!).
* Schuur nooit met 2 tegelijkertijd.
* Verwijder geen houtschilfers en houtstukken zolang de machine niet volledig stil staat.
 |
| * Breken van de schuurband

 | * Controleer de juiste looprichting van de schuurband bij het vervangen.
* Controleer de schuurband op eventuele scheuren, gebruik nooit een gescheurde schuurband!!
* Vermijd oververhitting door langdurige bewerking, koel het werkstuk regelmatig af.
 |
| * Wegvliegende delen/ Terugslag werkstuk
 | * Vermijd schokken en bruuske aanraking met het poliergedeelte van de machine.
* Gebruik de schuurband over zijn volledige breedte
* Oefen geen al te grote druk uit, de snelheid mag niet merkbaar vertragen.
* Ondersteun lange/grote werkstukken eventueel met een roltafel.
* Leg de stukken steeds tegen een aanslaglat.
 |
| * Inademen van stof
 | * Schakel de stofafzuiging in vooraleer de machine in werking te stellen.
* Verlucht de werkplaats voldoende.
 |
| * Gehoorbeschadiging
 | * Steeds gehoorbescherming dragen.
 |
|  **Veiligheidsbril_verplicht_zonder_tekst** |
| **CONTROLEER ALLE VEILIGHEIDSFUNCTIES ALVORENS TE STARTEN****Bij onregelmatigheden, SCHAKEL JE ALTIJD DE MACHINE UIT EN verwittig je de atelierVERANTWOORDELIJKE** |

